ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИНСУФФЛЯТОРА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ENDOMATE CO2 ПРОИЗВОДСТВА ЭНДО-СТАРС

по ТУ 32.50.50−007−89134710−2017

АРТИКУЛ:

РУ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметр** | **Значение** |
|  | Металлический корпус с влагозащитным покрытием лицевой панели | Наличие |
|  | Габариты корпуса ДхШхВ не более | 300х200х100 |
|  | Масса аппарата не более | 5 кг |
|  | Быстроразъемное соединение рукава высокого давления с запорным клапаном. (Возможность присоединения/отсоединения без стравливания давления). | Наличие |
|  | Звуковая и цветовая индикация отсутствия давления газа на входе | Наличие |
|  | Встроенный входной фильтр для очистки газа от примесей | Наличие |
|  | Напряжение питания | 220В; 50Гц |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 70ВА |
|  | Рабочее входное давление газа на входе в аппарат | 0,25-0,6МПа |
|  | Максимальное давление газа на входе в аппарат | 1МПа |
|  | Жидкокристаллический дисплей с разрешением 128х64p | Наличие |
|  | Отображение уровня входного давления | Наличие |
|  | Функция нагрева газа | Наличие |
|  | Возможность включения/выключения нагрева газа | Наличие |
|  | Температура газа на выходе при включенном нагреве газа | 37+/-30C |
|  | Регулировка скорости потока газа | Наличие |
|  | Минимальная скорость потока газа | 1 л/мин |
|  | Максимальная скорость потока газа | 5 л/мин |
|  | Количество режимов скорости потока газа | 5 |
|  | Отображение установленного режима скорости потока на ЖК-дисплее | Наличие |
|  | Выходное давление  | 50+/-1кПа |
|  | Аварийная блокировка подачи газа при превышении максимального выходного давления | Наличие |
|  | Управление скоростью потока газа клавишами на лицевой панели | Наличие |
|  | Отображение выходного давления на ЖК-дисплее | Наличие |
|  | Отображение включения нагрева газа на ЖК-дисплее | Наличие |
|  | Контроль скорости потока системой управления | Наличие |
| Комплектация |
|  | Паспорт  | 1 шт |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт |
|  | Краткая иллюстрированная пользовательская инструкция | 1 шт |
|  | Аппарат | 1 шт |
|  | Баллонный редуктор с максимальным давлением 1МПа | 1 шт |
|  | Шнур питания длиной 1,5м | 1 шт |
|  | Рукав высокого давления с быстроразъемным соединением, ‑длина 6 метров, штуцером для подключения к редуктору, с 4-мя хомутами в комплекте | 1 шт |
|  | Силиконовый шланг для подачи газа, с газовым фильтром (замена 1 раз в месяц), длина 1,5м с быстроразъемными фиттингами типа Luer-lock для подключения к аппарату и переходнику | Наличие |
|  | Возможность стерилизации шланга для подачи газа | Наличие |
|  | Одноразовый газовый фильтр | 3 шт |
|  | Переходник для подключения к банке эндоскопа. С металлическим штуцером типа Luer-lock под Olympus, либо переходник для подключения к банке эндоскопа. С металлическим штуцером типа Luer-lock под Pentax. | 1 шт |